Обзор неоднозначности: пример  
V.3 Экспертная система должна вести ежемесячную историю давления и температуры, которые считываются каждые 60 секунд. Значения и время измерения должны храниться в БД.

Если давление повысилось более чем на 10 пунктов, а изменение температуры было меньше 3 баллов, система IPC должна была отобразиться на сообщение оператора «Предупреждение: критическое повышение давления» и произвести сигнал тревоги. Предупреждающее сообщение должно отображаться до тех пор, пока оператор не нажмет кнопку «закрыть» (Скетч Предупреждение. Критическое Давление)

Проблемы с требованиями

Большинство конфигурационных параметров системы IPS должны быть легко обновлены в будущих версиях

Это неоднозначно: как мы можем определить, что это «легко»,

Это неполное:

Что означает «обновляемый»? Как (каким образом) это должно быть сделано?

Какие именно настройки включают «большинство настроек конфигурации»?

В каком количестве версий эта функция понадобится?

Это непроверено.

Я тоже не люблю логические ошибки.